# Requisiti relativi alla larghezza di banda

Di seguito sono elencati i requisiti relativi alla larghezza di banda per l'uso di varie funzioni dell'applicazione mobile MiTeam Meetings.

## Larghezza di banda in upload (Invio)

N. di partecipanti | Audio | Video
--- | --- | ---
|  | HD | SD
1-6 | 19 kbps | 1650 kbps Note: La modalità video HD non è disponibile se, durante una riunione, si aprono più di 7 riquadri video. | 1050 kbps
7-12 | 19 kbps |  | 1000 kbps
13 o più | 19 kbps |  | 200 kbps

## Larghezza di banda in download (Ricezione)

N. di partecipanti | Audio | Video
--- | --- | ---
|  | HD | SD
1-6 | 19 kbps | 1400 * ( n-1) kbps Note: La modalità video HD non è disponibile se, durante una riunione, si aprono più di 7 riquadri video. | 800 * ( n-1) kbps
7-12 | 19 kbps |  | 800 * ( n-1) kbps
13 o più | 19 kbps |  | 200 * ( n-1) kbps
Note: n è il numero di partecipanti alla conferenza.

La larghezza di banda in upload e download menzionata nella tabella rappresenta i valori massimi ottenuti durante i test. I valori effettivi variano in base ai seguenti fattori:

- La risoluzione della fotocamera usata per la riunione.
- Il tipo di fotocamera usata per la riunione.
- La velocità Internet dell'utente.
- L'utilizzo effettivo della larghezza di banda delle altre attività svolte durante la riunione, ad esempio la condivisione del desktop o dello schermo.

Note: Anche l'uso di Parlante attivo aumenta la larghezza di banda download perché questa funzione richiede una larghezza di banda di 1600 kbps.

I requisiti relativi alla larghezza di banda dipendono dal numero di partecipanti a una riunione e dalle funzioni usate dai partecipanti durante la riunione (video HD, condivisione schermo e così via).

Per esempio, in a riunione che coinvolge 3 partecipanti solo con audio e video HD abilitati, l'utilizzo della larghezza di banda per un singolo partecipante è il seguente:

- Larghezza di banda in upload: 19 kbps + 1650 kbps = 1669 kbps
- Larghezza di banda in download: 19 kbps + (1400 * (3-1)) kbps = 2819 kbps

Note: Quando si calcola la larghezza di banda per una qualsiasi riunione che coinvolge più di 8 partecipanti, è necessario impostare il numero di partecipanti su 8, perché non è possibile avere più di 8 riquadri video in una riunione.
Parent topic: Linee guida tecniche