# Requisitos de Largura de Banda

Seguem-se os requisitos de largura de banda para utilizar as várias funcionalidades da aplicação móvel MiTeam Meetings.

## Largura de banda de carregamento (Enviar)

N.º de participantes | Áudio | Vídeo
--- | --- | ---
|  | HD | SD
1-6 | 19 kbps | 1650 kbps Note: O modo de vídeo HD não estará disponível se tiver mais de 7 painéis de vídeo durante uma reunião. | 1050 kbps
7-12 | 19 kbps |  | 1000 kbps
13 ou mais | 19 kbps |  | 200 kbps

## Largura de banda de transferência (Receber)

N.º de participantes | Áudio | Vídeo
--- | --- | ---
|  | HD | SD
1-6 | 19 kbps | 1400 * ( n-1) kbps Note: O modo de vídeo HD não estará disponível se tiver mais de 7 painéis de vídeo durante uma reunião. | 800 * ( n-1) kbps
7-12 | 19 kbps |  | 800 * ( n-1) kbps
13 ou mais | 19 kbps |  | 200 * ( n-1) kbps
Note: n é o número de participantes numa reunião.

A largura de banda de carregamento e transferência mencionada na tabela são os valores máximos obtidos durante os testes. Os valores reais variam de acordo com os seguintes fatores:

- A resolução da câmara utilizada para a reunião.
- O tipo de câmara utilizada para a reunião.
- A velocidade da Internet do utilizador.
- A utilização real da largura de banda de outras atividades durante a reunião, tais como a partilha de ambiente de trabalho ou de ecrã.

Note: A utilização do Active Talker aumenta ainda mais a largura de banda de transferência, pois só esta funcionalidade requer 1600 kbps de largura de banda.

Os requisitos de largura de banda dependem do número de participantes de uma reunião e dos recursos que estão a ser utilizados pelos participantes durante a reunião (vídeo, partilha de ecrã, e assim por diante).

Por exemplo, numa reunião que envolve 3 participantes com apenas áudio e vídeo HD ativados, a utilização da largura de banda para um único participante é a seguinte:

- Largura de banda de carregamento: 19 kbps + 1650 kbps = 1669 kbps
- Largura de banda de transferência: 19 kbps + (1400 * (3-1)) kbps = 2819 kbps

Note: Ao calcular a largura de banda para qualquer reunião que envolva mais de 8 participantes, deve manter o número de participantes como 8 porque não pode ter mais de 8 painéis de vídeo numa reunião.
Parent topic: Orientações Técnicas