# Bandbreedtevereisten

Hieronder volgen de bandbreedtevereisten voor het gebruik van verschillende functies van de MiTeam Meetings mobile application.

## Uploaden Bandbreedte (Versturen)

Aantal deelnemers | Audio | Video
--- | --- | ---
|  | HD | SD
1-6 | 19 kbps | 1650 kbps Note: De HD-videomodus is niet beschikbaar als u tijdens een vergadering meer dan 7 videotegels heeft. | 1050 kbps
7-12 | 19 kbps |  | 1000 kbps
13 of meer | 19 kbps |  | 200 kbps

## Downloaden Bandbreedte (Ontvangen)

Aantal deelnemers | Audio | Video
--- | --- | ---
|  | HD | SD
1-6 | 19 kbps | 1400 * ( n-1) kbps Note: De HD-videomodus is niet beschikbaar als u tijdens een vergadering meer dan 7 videotegels heeft. | 800 * ( n-1) kbps
7-12 | 19 kbps |  | 800 * ( n-1) kbps
13 of meer | 19 kbps |  | 200 * ( n-1) kbps
Note: n is het aantal deelnemers in een vergadering.

De upload- en download-bandbreedte vermeld in de tabel zijn de maximale waarden verkregen tijdens het testen. De werkelijke waarden zullen variëren afhankelijk van de volgende factoren:

- De resolutie van de camera die wordt gebruikt voor de vergadering.
- Het type camera die wordt gebruikt voor de vergadering.
- De Internetsnelheid van de gebruiker.
- Het werkelijke bandbreedtegebruik van andere activiteiten tijdens de vergadering zoals desktop delen of scherm delen.

Note: Het gebruik van Actieve Spreker verhoogt verder de download-breedte omdat deze functietegel alleen al 1600 kbps aan bandbreedte vereist.

De bandbreedtevereisten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers aan een vergadering en de functies die door de deelnemers tijdens de vergadering worden gebruikt (video, scherm delen, enzovoort).

In een vergadering met 3 deelnemers met alleen audio en video ingeschakeld, is het bandbreedtegebruik voor een enkele deelnemer als volgt:

- Upload-bandbreedte: 19 kbps + 1650 kbps = 1669 kbps
- Download-bandbreedte: 19 kbps + (1400 * (3-1)) kbps = 2819 kbps

Note: Bij het berekenen van de bandbreedte voor een vergadering met meer dan 8 deelnemers moet u het aantal deelnemers op 8 houden, omdat u niet meer dan 8 videotegels in een vergadering kunt hebben.
Parent topic: Technische richtlijnen